%
% The Hotspin 2 Instrument
% ===========================================================================
% This is part of the diploma thesis "The Hotspin 2 Instrument".
% (c) Michael Wack 2005,2006
%

\chapter{Zusammenfassung}
\label{cha:Zusammenfassung}

In der vorliegenden Arbeit wurde die Konstruktion sowie der Aufbau eines Messgeräts (\textit{Hotspin-II}) zur Bestimmung der remanenten Magnetisierung von Gesteinsproben beschrieben. Die Besonderheit des Instruments liegt in der Möglichkeit, die Messungen kontinuierlich während des Aufheizens oder Abkühlens der Proben zwischen Raumtemperatur und 300~°C durchzuführen. Dabei werden alle drei Komponenten der Remanenz simultan erfasst. Dies erlaubt insbesondere die Beobachtung von Richtungs- und Intensitätsänderungen der natürlichen remanenten Magnetisierung (NRM) während des Aufheizens. Der gewählte Magnetometer-Aufbau sowie die weitgehende Automatisierung des Messvorgangs ermöglicht die Erweiterung auf andere Anwendungsgebiete, z.B. die Bestimmung von Paläointensitäten.\\
Es wurde gezeigt, dass sich das vorgestellte Instrument besonders gut zur Untersuchung von Ozeanbasalten eignet. Dazu wurden bereits vorhandene, eine Sättigungsremanenz tragende Ozeanbasalt-Proben mit einem Wechselfeld so weit abmagnetisiert bis ihre Remanenz-Intensität in etwa der einer natürlichen remanenten Magnetisierung entsprach (ca. 5~A/m bei Ozeanbasalten). Bei den Messungen trat bei einer Probe ein interessantes Entmagnetisierungsverhalten auf, das auf eine antiparallele Kopplung zweier magnetischer Phasen zurückzuführen ist. Vergleicht man die \textit{Hotspin-II}-Messungen mit thermomagnetischen Messungen in einem starken Magnetfeld, so fällt auf, dass die Remanenzen deutlich oberhalb der Curie-Temperatur der magnetisch dominanten Phase entblocken.\\
\textit{Hotspin-II} unterscheidet sich durch mehrere neuartige technische Lösungen von ähnlichen, bereits bestehenden Magnetometern. Das magnetische Signal der sich auf einer Kreisbahn bewegenden Probe wird kontinuierlich durch eine Gradientenanordnung von Fluxgate-Sensoren gemessen. Durch Vorwärtsmodellierung wurden die zu erwartenden Signalverläufe für verschiedene Sensoranordnungen bestimmt. Die endgültig gewählte Sensorgeometrie zeichnet sich durch eine hohe Messempfindlichkeit und eine gute Trennung der einzelnen Magnetisierungskomponenten aus. Die Magnetisierung wird durch eine Regressionsanalyse bestimmt. Zur Vermeidung von magnetischen Störungen kommt eine Heißluftheizung zum Einsatz, deren Endtemperatur von derzeit ca. 300~°C noch nicht das gewünschte Curie-Temperaturspektrum abdeckt. Die für das Instrument erstellte Software erlaubt die Vorgabe von beliebigen Temperaturschritten und Heizraten, so dass sich auch längere Messreihen weitestgehend automatisiert durchführen lassen.\\
Die Messungen wurden durch technische Störungen wie die Straßenbahnlinie oder die elektrischen Maschinen der in der Nähe befindlichen Werkstatt beeinflusst. Diese Effekte wurden durch den Einsatz von elektronischen Filterschaltungen sowie die Stapelung der Daten weitestgehend kompensiert. Durch diese Maßnahmen konnte die Empfindlichkeit auf ca. 40~mA/m gesteigert werden.\\
Es ist zu erwarten, dass die Messgenauigkeit des Instruments in einer magnetisch ruhigeren Umgebung weiter steigen wird. Aus diesem Grund ist als neuer Standort das Labor für Gesteins- und Paläomagnetismus in Niederlippach vorgesehen. Da die Erbohrung von Ozeanbasalten vergleichsweise schwierig und teuer ist und deshalb nur wenige solcher Proben zur Verfügung stehen, soll erst nach der Verlegung des Messgeräts nach Niederlippach die natürliche remanente Magnetisierung weiterer Ozeanbasalte gemessen werden. Von diesen Messungen sind Aussagen über die Trägerminerale der NRM zu erwarten und damit ein Beitrag zur Klärung der Frage nach der Altersabhängigkeit der Amplitude der ozeanischen Magnetfeldanomalien.

%
% EOF
%
