%
% The Hotspin 2 Instrument
% ===========================================================================
% This is part of the diploma thesis "The Hotspin 2 Instrument".
% (c) Michael Wack 2005,2006
%

\chapter{Schaltpläne}
\label{cha:schaltplaene}

\section{Signalverstärkung und Filterung}

\begin{figure}[htb]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=15cm]{images/ampoff_schematic}
    \end{center}
    \caption{Schaltplan der Filter- und Verstärkerelektronik.}{Die Schaltung erlaubt die Einstellung der Verstärkung sowie die Korrektur des Offsets. Die Grenzfrequenz des Tiefpasses liegt bei 10~Hz. Für jeden der drei Kanäle kommt eine solche Schaltung zum Einsatz.}
    \label{fig:ampoff_schematic}
\end{figure}

\begin{figure}[htb]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{images/ampoff_board}
    \end{center}
    \caption{Leiterplattenlayout der Filter- und Verstärkerelektronik}.{Ausgelegt für eine doppelseitige Platine inkl. Bestückungsplan. Blau: Unterseite. Rot: Oberseite.}
    \label{fig:ampoff_board}
\end{figure}

\clearpage

\section{Hilfsspannungsversorgung}

\begin{figure}[htb]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{images/supplies_schematic}
    \end{center}
    \caption{Schaltplan der Hilfsspannungsversorgung.}{Aus den $\pm$12~V des Netzteils werden +3V, +5V, -5V und +9V generiert.}
    \label{fig:supplies_schematic}
\end{figure}

%
% EOF
%
